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	MODELES
	TRH 201

	Ø DIAM DES VRILLES
	200 / 250 MM

	ENTRAINEMENT DES VRILLES
	HEXAGONE 42

	DEBIT MAX
	40 L / MIN

	DEBIT CONSEILLE
	35 L / MIN

	PRESSION MAXI 
	200 BARS

	PRESSION OTPIMAL DE FONCTIONNEMENT
	100 BARS

	ROTATION AU DEBIT CONSEILLE
	89 TR / MIN

	DRAINAGE
	NON

	POID SANS ATTACHE
	24 KG

	EQUIPEMENTS
	MOTEUR HYDRAULIQUE + FLEXIBLES

	PUISSANGE ENGIN
	1 à 2T
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