TE 60-ATC/AVR
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage dans le béton avec systèmes de réduction active des vibrations (AVR) et de régulation active du couple (ATC)
· Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée) : 7.8 kg
· Énergie d'impact simple : 7.8 J
· Plage des diamètres du perçage à percussion : 12 - 40 mm
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DONNÉES TECHNIQUES
Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée) 				7.8 kg 
Énergie d'impact simple							 7.8 J 
Plage des diamètres du perçage à percussion 				12 - 40 mm 
Plage de perçage à percussion optimale 					18 - 40 mm 
Vitesse de rotation du perçage à percussion			340 tours / minute 
Fréquence de percussion totale					3300 impacts/minute 
Fonctionnalité :
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage, Jauge de profondeur, Variateur de puissance 
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)		6.4 m/s² 1 
Système d'aspiration de poussière disponible		TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK 
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